{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nvolevamo sapere se fosse obbligatorio il sopralluogo. In tal caso quando si potrebbe effettuare e modalità di richiesta.\r\nGrazie ","il sopralluogo è previsto ed è disciplinato dal punto 8 del disciplinare"]
[2,"Buongiorno,\r\ni file della disciplinare e del bando non li fa aprire!\r\n\r\nGrazie!","spett.le ditta io ho provato e li fa aprire benissimo."]
[3,"Alla c.a. del RUP Arch. LUIGI CICCHETTI.\r\nBuongiorno, si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:\r\n1) Il sopralluogo potrà essere effettuato da un delegato esterno all'impresa (quindi non dipendente, titolare, direttore tecnico) munito di apposita delega?\r\n2) Il certificato CCIAA può essere sostituito da Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA compreso di dicitura \"Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna - Che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011\"?\r\n3) La marca da bollo può essere apposta e annullata direttamente sul Modello 8 di offerta economica?\r\n4) Sulla piattaforma non c’è un manuale operativo su come presentare le offerte. Per cui siamo a chiedere se il procedimento di firmare digitalmente i documenti, creare cartella zip amministrativa ed economica firmata digitalmente e caricare sulla piattaforma sia quello corretto.\r\nSi ringrazia anticipatamente per i chiarimenti.\r\nDistinti Saluti.\r\n\r\n","PROCEDURA OFFERTA TELEMATICA \r\nCRITERIO MINOR PREZZO\r\n(ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)\r\n\r\nPROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II - CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORIDIANARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE.  CIG 9404626EE0. Richiesta Chiarimenti. Riscontro\r\n\r\nIl sottoscritto Arch. Luigi Cicchetti, vista la richiesta di chiarimenti fornita dalla MOVITEC S.R.L. , 87064 - Corigliano Calabro (Cosenza), si riscontra quanto segue:\r\n•\tLe modalità di espletamento del sopralluogo sono regolate dal disciplinare di gara che può essere espletato esclusivamente da “Titolari, Legali rappresentanti o Direttori Tecnici delle Imprese munito di documento di riconoscimento o da un incaricato munito di delega dell’Impresa e di documento di riconoscimento”; \r\n•\tIl quesito relativo al certificato C.C.I.A.A. è regolato dal punto 12 del disciplinare di gara che testualmente cita “Certificato della C.C.I.A.A. in originale, copia conforme all’originale, di data non anteriore a mesi sei, o dichiarazione sostitutiva dal quale risulti che l’impresa è regolarmente costituita, il numero e la data di iscrizione, la durata e/o la data di fine attività, la forma giuridica, l’oggetto dell’attività, i suoi organi di amministrazione con i poteri loro conferiti. Dal certificato camerale dovrà risultare: che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante procederà a richiedere informazione antimafia presso la Prefettura competente2;\r\n•\tLa marca da bollo può essere apposta e annullata direttamente sul Modello 8 di offerta economica;\r\n•\tIn merito al manuale operativo, sul sito della piattaforma, al link Supporto si può analizzare il manuale operativo per la procedura aperta senza marca temporale, che anche se è relativo all’offerta economicamente più vantaggiosa, può essere preso come modello tralasciando la parte relativa all’inserimento della “Busta Tecnica”. \r\n\r\nDistinti Saluti\r\nTorremaggiore, li 13 ottobre settembre 2022 \r\n\r\nIl Responsabile Unico del Procedimento\r\n\t\t\t\t   (Arch. Luigi Cicchetti)\r\n"]
[4,"Premesso che \r\nla scrivente ha eseguito il soppralluogo richiesto;\r\nha attentamente esaminato il progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara;\r\nche gli atti esprimono in modo chiaro tutto quello che deve eseguire, a proprie spese, l’eventuale appaltatore;\r\nche la relazione tecnica ed il progetto esecutivo/definitivo non contengono né lo stato di fatto dell’impianto, né gli schemi elettrici dei quadri esistenti, né documentazione fotografica;\r\nla disamina delle attività disposte a carico dell’appaltatore, non trova conformità con il prezzo del canone della manutenzione ordinaria posto a base d’asta;\r\nInfatti, prendendo in esame solamente due voci delle attività richieste dal vostro progetto in capo all’appaltatore, ad esempio:\r\nL’attività di verifica   periodica,   minimo   una   volta   ogni   mese   delle   cassette   di   derivazione   e   di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l’isolamento delle apparecchiature elettriche, l’isolamento dei cavi e l’efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;\r\ntenendo conto che sono da verificare  2650, se no il doppio tra cassette , armature e pali, diciamo che occorre, mettere a disposizione almeno quattro  specializzati e quattro cestelli aerei, ipotizzando che ogni verifica duri  massimo 15 minuti, quindi 4 controlli per ogni ora; dalla  presente analisi , si definisce che occorrono circa 662 ore di un operaio specializzato e 662 ore di cestello aereo per il controllo richiesto;\r\ndi conseguenza ogni mese l’appaltatore deve mettere a disposizione per eseguire quanto richiesto :\r\nn. 4 operai specializzati per 662 ore che comportano un costo un minimo di         €. 19.860,00 mensili;\r\nn. 4 cestelli aerei, a caldo con requisiti di legge, per 662 ore costo minimo            €. 13.240,00 mensili.\r\nEsaminando l’attività di pulizia, almeno una volta ogni mese, sia interna che esterna, dei corpi illuminanti; questa verifica, tenendo conto che sono 2650 organi illuminanti e che in un’ora si puliscano 4 armature, possiamo dire che ogni mese, per soddisfare la pulizia di tutte le armature occorrono  662 ore di un operaio specializzato e 662 ore di cestello aereo;\r\nquindi ogni mese l’appaltatore deve mettere a disposizione per eseguire quanto richiesto:\r\nn. 4 operai specializzati per 662 ore che comportano un costo un minimo di         €. 19.860,00 mensili;\r\nn. 4 cestelli aerei, a caldo con requisiti di legge, per 662 ore costo minimo           €.  13.240,00 mensili.\r\nInoltre và ricordato che:\r\nla riverniciatura di parti metalliche, ove necessaria  tocca circa 500 pali con un costo medio di €. 100 cadauno;\r\nla maggior parte degli armadi contenenti le apparecchiature di pubblica illuminazione sono vetusti e danneggiati;\r\nOltre il 50% delle lampade installate sono esauste, arrivate a fine vita , consumano ma non illuminano e quindi vanno sostituite;\r\nTutte le lampade a vapore di mercurio sono da sostituire con lampade, reattori ed accenditori, ed a volte con nuove armature…….ecc. ecc………………….come verranno pagate? sono incluse nel prezzo della manutenzione ordinaria?;\r\naccertato, che il  canone manutenzione ordinaria stabilito nel quadro tecnico economico è di complessive €. 38.088,00, quindi completamente diverso dalle sole due voci di attività valutate ( 66.200,00);\r\nVi chiediamo gentilmente di evidenziare per ogni lavorazione da voi richiesta a carico dell’appaltatore contenuta nel canone della manutenzione ordinaria e riportata nel vostro progetto definitivo ed esecutivo, l’impegno della forza lavoro, e l’impegno economico per i relativi mezzi d’opera e materiali che l’impresa deve mettere a disposizione :\r\nper i dipendenti specializzati per ogni singola attività, \r\nper i mezzi d’opera,\r\nindicare quanti pali deve riverniciare, \r\nindicare specificatamente la cifra mensile dei materiali da sostituire (lampade –differenziali-cavi-,reattori ecc.),\r\nin modo chiaro e coerente per tutte le voci delle lavorazioni sotto elencate e da voi richieste:\r\na)taratura degli interruttori crepuscolari e pulizia mensile delle relative cellule fotoelettriche;\r\ntempo mensile da voi previsionato h.\r\nb)ricarica  e/o sostituzione di valvole fuse e  chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri di comando e protezione;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\nc)verifica mensile dei quadri e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\nd)verifica   periodica,   minimo   una   volta   ogni   mese   delle   cassette   di   derivazione   e   di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l’isolamento delle apparecchiature elettriche, l’isolamento dei cavi e l’efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato e cestello aereo h.\r\n  e)controllo mensile del fattore di potenza (cos.Ø) inteso ad assicurarsi che esso sia contenuto nei limiti imposti dalla Società fornitrice l’energia elettrica;\r\nf)assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, alla Società fornitrice l’e.e. e a questa Amministrazione nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;\r\ng)istituzione di un servizio di reperibilità, notturna e festiva, in grado di accogliere le richieste che pervengano dal Servizio comunale di pronta reperibilità, dal Comando della Polizia Municipale e dall’Ufficio tecnico comunale;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\nh)perlustrazione diurna degli impianti, e notturna e festiva in turno continuo di reperibilità a mezzo telefono  di  un  incaricato  dell’Appaltatore,  con  le  modalità  indicate  nel  successivi articoli finalizzati all’accertamento dell’efficienza dell’impianto con determinazione dei conseguenti interventi  urgenti  atti  ad  assicurarne  la  funzionalità  in  modo  particolare  nelle  situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, necessari a rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo.\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\n i)pulizia, almeno una volta ogni mese dei quadri elettrici e dei loro componenti;\r\n tempo mensile da voi calcolato per operaio specializzato h.\r\nl)pulizia, almeno una volta ogni mese, sia interna che esterna, dei corpi illuminanti;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato e cestello aereo h.\r\nm)Continuo ed efficace controllo dei circuiti di tutte le apparecchiature esistenti degli impianti elettrici di pubblica illuminazione;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\nn)Regolazione mensile degli interruttori orari secondo l'illuminazione solare, nonché verifica del funzionamento degli interruttori crepuscolari;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\nObbligo della riparazione dei guasti rilevati, nelle 24 ore successive alla ispezione; Tali interventi rientrano nel canone mensile.\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\na1)individuazione  di  eventuali  guasti  e/o  malfunzionamenti  (ricerca  guasto)  dell’impianto  di pubblica illuminazione, intesi dai quadri elettrici fino ai centri luminosi;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\na2)riparazione/sostituzione  delle  apparecchiature  che  sovrintendono  al  funzionamento  ed  alla razionalizzazione degli impianti di pubblica illuminazione;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\ncosto mensile materiali €.\r\na3)sostituzione di dispositivi difettosi con nuovi dispositivi forniti dall’appaltatore e compresi nel canone , anche facenti parte anche di quadri elettrici preposti al funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione (lampade, protezioni, differenziali, collegamenti, sostituzioni di cavi fino a 20 mt, ecc);\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\ncosto mensile materiali €.\r\nCosto cestello aereo €.\r\na4)regolazione di timer che sovrintendono all’accensione/spegnimento dei corpi illuminanti;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\na5)sostituzione compresa la fornitura di lampade, portalampade, reattori, accenditori, condensatori, starter, trasformatori, riflettori, fusibili e globi danneggiati e quant’altro necessario per ripristinare la funzionalità dell’impianto;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\ncosto materiali mensile €.\r\nCosto cestello aereo\r\na6)eventuale spostamento di corpi illuminanti e/o regolazioni;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\ncosto materiali €.\r\nCosto cestello aereo\r\na7)riverniciatura di parti metalliche, ove necessaria;\r\ntempo per ogni palo da veniciare da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\ncestello aereo  h.\r\ncosto materiali per palo €.\r\na8)Su richiesta dell'ufficio tecnico comunale saranno eseguiti controlli e prove straordinarie;\r\na9)Controllo delle  linee  di alimentazione con eliminazione di  eventuali dispersioni di  energia\r\n(anche eventuali furti) e di pericoli per l'incolumità pubblica;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\na10)Negli interventi di manutenzione ordinaria sono altresì comprese la sostituzione di componenti per guasti o che potenzialmente possano determinare un guasto nel breve periodo, quali ad esempio: brevi tratti di conduttori (deviazioni fino alla lunghezza di m 20), morsetti, lampade, accenditori, reattori, scatole di derivazione, cassette di derivazione, isolatori, ancoraggio delle condutture, interruttori, relais, fusibili, teleruttori, dispositivi temporizzatori, protezioni magnetotermiche differenziali, ecc.\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\ncestello aereo  h.\r\ncosto materiali €.\r\n 1a)   mettere a disposizione il proprio personale per l’allaccio elettrico sia notturna che  diurna,\r\nfino ad un massimo di trenta interventi annui;\r\n 1b)      provvedere  alla  disattivazione  ed  accensione  di  linee  e/o  punti  luce  della  pubblica\r\nilluminazione qualora si rendesse necessario;\r\n 1c)       posizionamento  di  fari  e punti luce provvisori(fornitura e posa se non presenti sull’area pubblica)  necessari allo svolgimento delle manifestazioni;\r\n 1d)      fornitura e posa in opera di idonei cavi e quadri elettrici provvisori (comunque conformi alla  vigente  normativa) per  consentire l'allacciamento dell'energia elettrica  dal  punto di\r\nfornitura al palco od al punto  di svolgimento della manifestazione (materiale di proprietà dell'aggiudicatario), per massimo di trenta  interventi annui;\r\n1e)       smontaggio delle attrezzature di cui ai precedenti punti.\r\ntempo per 30 interventi da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\ncestello aereo  h.\r\ncosto materiali per i 30 interventi €.\r\na11)Nel  corrispettivo  del  servizio  sono inclusi  i  materiali  di  consumo  da  impiegare:  lampade, portalampade, apparecchiature elettroniche, ecc. ecc, necessari alla manutenzione ordinaria i quali sono tutti a carico dell’affidatario;\r\ntempo mensile da voi previsionato per operaio specializzato h.\r\ncestello aereo  h.\r\ncosto materiali mensile €.\r\nIl tutto affinchè, l’offerente possa dichiarare qual è la spesa della manodopera ed avere un quadro completo di quanto spende e quanto ne riscuote ogni mese, quindi fare in modo che chi offre:\r\nsappia esattamente gli impegni economici che assume, \r\nconosce non le sole attività da eseguire formate da elenchi e titoli senza analisi di costi e senza conoscere la remunerazione ;\r\npossa prendere cognizione della remunerazione previsionata e quantificata dall’Ente e valutare la propria offerta. \r\n","\r\n PROCEDURA OFFERTA TELEMATICA \r\nCRITERIO MINOR PREZZO\r\n(ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)\r\n\r\nPROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II - CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORIDIANARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE.  CIG 9404626EE0. Richiesta Chiarimenti. Riscontro\r\n\r\nVista la richiesta di chiarimenti fornita dalla ditta Impiantistica Lamedica, 71017 - Torremaggiore (Foggia), si riscontra quanto segue:\r\n•\tin merito alla richiesta suddetta questa stazione appaltante ha reso obbligatorio la presa visione dei luoghi e dell’impianto, in quanto la stessa reputa fondamentale l’analisi della realtà dello stato dell’impianto, affinché la ditta partecipante si renda conto concretamente della situazione dello stato de quo; \r\n•\tIn merito alle altre richieste della ditta in oggetto, si vuole evidenziare che la procedura di affidamento de quo è regolata dal capitolato speciale di gara, elaborato fondamentale facente parte del progetto definitivo/esecutivo di cui alla CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORIDIANARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI  TORREMAGGIORE, e l’art. 4 del predetto documento regola specifica dettagliatamente gli interventi a farsi a cui le ditte offerenti si devono rifare nella formulazione della loro offerta, salvo la verifica di congruità;\r\n•\tInoltre a meglio specificare la procedura predetta, si vuole sottolineare che la stessa è basata su un affidamento a corpo e non a misura;\r\n•\tLe offerte saranno oggetto di verifica dell’eventuale anomalia nei modi e termini di legge.\r\n\r\nDistinti Saluti\r\nTorremaggiore, li 17 ottobre settembre 2022 \r\n\r\nf.to Il Responsabile del Settore Tecnico\r\n\t  (Ing. M. Chiumento)\r\n\r\nf.to Il Responsabile Unico del Procedimento\r\n\t\t\t\t   (Arch. Luigi Cicchetti)\r\n"]
[5,"Premesso che alla data odierna non è pervenuto alla scrivente nessun ricontro dei chiarimenti richiesti, Vi chiediamo in via breve di rimetterci,  per tutte le operazioni richieste nel V/S CSA per la parte Manutenzione Ordinaria :\r\n1.La quantità di ore mensili che l’appaltatore deve mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale il proprio personale specializzato;\r\n2.La quantità di ore mensili che l’appaltatore deve mettere a disposizioni il/i cestello/i aereo;\r\n3.La quantità di ore mensili, se previsto, che l’appaltatore deve mettere a disposizione per mezzi ed attrezzature diversi dal cestello aereo;\r\n4.La quantità mensile di materiali o la spesa mensile dei materiali occorrenti;\r\n5.La quantità di pali da riverniciare.\r\nIl tutto affinchè, l’offerente possa dichiarare qual è la spesa della manodopera e quindi fare la propria offerta.\r\nVi chiediamo inoltre se gli impianti sono provvisti della documentazione di legge.\r\n","PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II - CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORIDIANARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE.  CIG 9404626EE0. Richiesta Chiarimenti. Riscontro\r\n\r\nVista la richiesta di chiarimenti fornita dalla ditta Impiantistica Lamedica, 71017 - Torremaggiore (Foggia), si riscontra quanto segue:\r\n•\tIn merito alle altre richieste della ditta in oggetto, si vuole evidenziare che la procedura di affidamento de quo è regolata dal capitolato speciale di gara, elaborato fondamentale facente parte del progetto definitivo/esecutivo di cui alla CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORIDIANARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI  TORREMAGGIORE, e l’art. 4 del predetto documento regola specifica dettagliatamente gli interventi a farsi a cui le ditte offerenti si devono rifare nella formulazione della loro offerta, salvo la verifica di congruità;\r\n•\tInoltre a meglio specificare la procedura predetta, si vuole sottolineare che la stessa è basata su un affidamento a corpo e non a misura;\r\n•\tLe offerte saranno oggetto di verifica dell’eventuale anomalia nei modi e termini di legge.\r\n•\tIn merito alle ulteriori richieste, nonostante le stesse esulino dalla procedura di gara, si informa che l’impianto viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. \r\n\r\nDistinti Saluti\r\nTorremaggiore, li 21 ottobre 2022 \r\n\r\n\r\n \r\nIl Responsabile Unico del Procedimento\r\n\t\t\t\t   (Arch. Luigi Cicchetti)\r\n"]